CAHIER DE VIE
Installations d’assainissement non collectif (ANC)
de 21 EH à 199 EH
Consigne d’utilisation de ce cahier de vie : 
Toutes les parties concernant votre système d’assainissement non collectif doivent être complétées. Les autres parties sont conservées et portent la mention « sans objet ». Les inscriptions en bleu italique dans ce modèle sont données à titre indicatif et doivent être supprimées lors de la rédaction du cahier de vie. 

N° Identifiant du dossier SPANC : …

	PROPRIETAIRE REFERENT

	Nom (personne physique ou morale) :

	SIRET : 

	Adresse :

	Adresse mail :

	Téléphone :



	IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION

	Adresse :

	Références cadastrales de l’immeuble desservi :

	Date de mise en service :

	Enregistrement sur le registre électronique national des ANC entre 21 et 199 EH :    
https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/declaration-du-registre-des-systemes-d-assainissem      
                                     oui (fournir la preuve de l’enregistrement)              non



	SERVICE EN CHARGE DU CONTROLE

	SPANC de la Communauté des Communes du Diois, 5 Place Jules Plan 26150 Die
Adresse mail : spanc@paysdiois.fr - Site internet : www.paysdiois.fr
Tél. des techniciens : Mme PIRONNET : 04 75 22 48 53 - M. BOREL : 04 58 17 44 61

	Historique des contrôles de l’installation par le SPANC :

	Diagnostic de l’existant (1er contrôle)
	Avis : non conforme
	Date : 01/06/2013

	Visite périodique de bon fonctionnement (2ème contrôle)
	Avis : non conforme avec danger
	Date : 01/06/2020

	Diagnostic vente
	Avis : non conforme avec danger
	Date : 14/03/2024

	Contrôle de conception du projet
	Avis : favorable
	Date : 29/06/2025

	Contrôle d’exécution des travaux 
	Avis : conforme
	Date : 30/01/2026



	LISTE DES INTERVENANTS SUR L’INSTALLATION

	Entreprise et nom du référent
	Coordonnées
(Adresse, téléphone, mail)
	Domaine d’intervention

	
	

	Ex. suivi de l’entretien
Ex. suivi de la maintenance
Ex. suivi surveillance
Ex. hydrocurage/vidange
Ex. faucardage, débroussaillage


Obligations du PROPRIETAIRE : 
Le fonctionnement et la longévité d’un système d’ANC dépend du bon entretien des ouvrages. En tant que propriétaire, vous devez mettre en place une surveillance de votre système d’assainissement en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité. Pour cela, vous devez rédiger et tenir à jour un cahier de vie comportant un programme d’entretien et de surveillance (arrêté du 21 juillet 2015 modifié par arrêté du 31 juillet 2020). 

Le cahier de vie permet au service en charge du contrôle (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif) de réaliser chaque année le contrôle annuel de la conformité selon l’arrêté du 21 juillet 2015 et de vous informer avant le 1er juin de la situation de conformité administrative.

Le contrôle annuel de conformité ne vaut pas un contrôle technique de diagnostic, de visite périodique de bon fonctionnement ou de vente. Il ne vaut pas autorisation au titre des règles de l’urbanisme.

[bookmark: _Toc331598953]Engagement du PROPRIETAIRE REFERENT :

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. m’engage à respecter ou à faire respecter par toute personne que j’aurais mandatée le programme d’entretien et de surveillance décrit dans le présent cahier de vie et répondant à la réglementation en vigueur.
Pour ce faire, j’affirme que les moyens humains et matériels nécessaires seront mis en œuvre et que, le cas échéant, le présent engagement sera porté à la connaissance de l’ensemble des propriétaires et/ou du personnel.
Enfin, toutes les actions correctrices éventuelles seront mises en œuvre.

Fait à …
Le …

Signature :






Note : Le SPANC dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement sa mission du contrôle des installations d’assainissement non collectif. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service concerné et ne peuvent être communiquées qu’aux mairies. 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au SPANC de la Communauté des Communes du Diois, 5 Place Jules Plan - 26150 Die.


Règles de transmission du cahier de vie :
1. Vous devez transmettre, la première année, une copie de l’ensemble du cahier de vie au SPANC. 
2. En cas de modification des sections 1 ou 2, vous devez à nouveau transmettre une copie de l’ensemble du cahier de vie au SPANC.
3. Vous devez ensuite transmettre au SPANC, chaque année avant le 31 janvier, une copie de la section 3 de l’année antérieure du cahier de vie ainsi que les annexes C et D associées le cas échéant. 
4. En cas de non-conformité administrative, vous devez faire parvenir au SPANC l’ensemble des éléments correctifs que vous entendez mettre en œuvre dans un délai de 6 mois. 

	PREMIERE TRANSMISSION DU CAHIER DE VIE AU SPANC
	Date :  …/…/…

	

	SUIVI DES MODIFICATION(S) DU CAHIER DE VIE

	Objet de la modification :
	Date de transmission au SPANC :

	Ex : Modification section 1 : capacité d’accueil
Ex : Modification section 1 : ajout d’un dégrilleur + schéma
Ex : Modification section 2 : entreprise chargée de la surveillance
…
	







[bookmark: _Toc465151912][bookmark: _Toc465151753][bookmark: _Toc258933612]

SECTION 1
[bookmark: _Toc465151913][bookmark: _Toc465151754]DESCRIPTION ET ENTRETIEN de l’installation

[bookmark: _Toc465151914][bookmark: _Toc465151755]1.1. DESCRIPTION 
[bookmark: _Toc465070342][bookmark: _Toc345599938][bookmark: _Toc345599737][bookmark: _Toc345599403][bookmark: _Toc331598960]Décrivez le système d’assainissement et d’évacuation à l’aide du tableau ci-dessous. 

	DESCRIPTION GENERALE
Nombre d’immeubles raccordés : ex. 2 habitations / 3 logements / 7 habitats de loisirs / 20 emplacements…
Activités particulières (le cas échéant) : ex. camping, centre de vacances, gîtes, habitat regroupé … 
Capacité d’accueil : ex. 40 personnes, 100 couchages, 50 couverts, nombre d’habitants en période de pointe pour les habitats groupés
Capacité de l’installation d’ANC en EH (équivalents-habitants).  Connue : … EH              Non connue
Si existence d’une étude de faisabilité, date et nom du bureau d’étude : …                                       

	Localisation de l’installation d’ANC et du lieu de rejet des eaux traitées : ex. sur un fond de carte IGN, un fond de plan cadastral… 
[image: ]
















Localisation rejet eaux traitées
Localisation ANC



















	DESCRIPTION DU SYSTEME DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT

Collecte : ex. nombre regards de collecte, tés de visite, postes de relevages, dégrilleur…

Traitement primaire : ex. décanteur (fosse toutes eaux, bac à graisses...) et équipements annexes (ventilation secondaire, préfiltre intégré...)

Traitement secondaire :  ex. filtre compact, microstation, filtre planté, filtre à sable, tranchées d’épandage, aire de compostage des résidus des toilettes sèches… et équipements annexes (aération, auget, surpresseur…)

Etes-vous en possession des fiches techniques ou des guides d’utilisation des ouvrages rédigés par les fabricants/constructeurs ?       Oui          Non


	
EVACUATION DES EAUX USEES TRAITEES

Cochez la ou les case(s) correspondante(s) :
 Rejet dans les eaux superficielles (fossé, réseau pluvial, ruisseau, plan d’eau)
Si cours d’eau, nom : ………
 Infiltration dans le sol/sous sol (tranchée d’épandage, tranchée d’infiltration…)
 Irrigation souterraine de végétaux non destinés à la consommation humaine
 Puits d’infiltration



	PROPRIETAIRE DU LIEU D’IMPLANTATION DES OUVRAGES

Etes-vous propriétaire de la parcelle où se situe l’assainissement ?      Oui             Non
Etes-vous propriétaire du milieu récepteur des eaux traitées ?      Oui             Non

Si non, précisez les références cadastrales de la (des) parcelles concernée(s) : ………..
Existe-il une autorisation écrite du propriétaire ?      Oui, date : …/…/…            Non
Existe-t-il une servitude notariée ?      Oui, date : …/…/…         Non





1.2. SCHEMA 
Repérez sur un schéma :
- les principaux ouvrages du système de collecte (ex. poste de relevage, dégrilleur…)
- les principaux ouvrages du système de traitement (ex. décanteur primaire, filtre, réacteur biologique, clarificateur, points de surveillance (prélèvement si possible, estimation de débit) …)
- le point de rejet et/ou les ouvrages d’évacuation des eaux usées traitées.


Ex. Extrait du rapport SPANC, à modifier si besoin 
[image: ]



[bookmark: _Toc465151916][bookmark: _Toc465151757][bookmark: _Toc465070391]1.3. PROGRAMME D’ENTRETIEN
Recensez et décrivez les actions prévisionnelles d’entretien sur les systèmes de collecte (ex. curages, visites des postes de relevage …), de traitement (ex. contrôles visuels des équipements, changement de filtre à air, changement de média filtrant, vidanges, réalisation de test simplifiés …) et d’évacuation des eaux traitées, le cas échéant. Précisez qui les fait et à quelle fréquence. 
Se référer aux conseils d’entretien indiqués dans l’étude et/ou dans le guide de l’usager remis lors des travaux.
Citez-la ou les personne(s)/entreprise(s) chargée(s) de l’entretien et joignez en annexe A de ce cahier de vie la copie des éventuels contrats d’entretien de l’installation.

	Nature de l’action
	Qui
	Fréquence

	Exemples :
- Maintien de la bonne accessibilité des regards
- Contrôle visuel des ouvrages
- Vérification du bon écoulement des effluents entre les différents ouvrages
- Hydrocurage du réseau de collecte si besoin
- Nettoyage du dégrilleur
- Curage du bac à graisses
- Nettoyage du préfiltre
- Mesure des boues dans la fosse
- Vidange de la fosse
- Vérification de la bonne alimentation électrique de la microstation (réacteur et recirculation des boues)
- Nettoyage/Remplacement du filtre du surpresseur
- Vérification du bon fonctionnement de la chasse et nettoyage des dépôts
- Vérification du bon fonctionnement du poste de relevage
- Débroussaillage des abords de la filière
- Alternance d’alimentation des filtres plantés
- Désherbage des filtres plantés
- Faucardage des roseaux
- Curage des boues sèches sur le filtre planté
- Epandage des résidus des toilettes sèches compostés
…

	
Propriétaire/gestionnaire
Propriétaire/gestionnaire 
Propriétaire/gestionnaire
 
Vidangeur agréé
Propriétaire/gestionnaire 
Propriétaire/gestionnaire 
Propriétaire/gestionnaire 
Propriétaire/gestionnaire
Vidangeur agréé


Propriétaire/gestionnaire 

Propriétaire/gestionnaire 
Propriétaire/gestionnaire 

Propriétaire/gestionnaire 

Propriétaire/gestionnaire 
Propriétaire/gestionnaire 
Propriétaire/gestionnaire 
Propriétaire/gestionnaire 
Propriétaire/gestionnaire 
Propriétaire/gestionnaire 


	
Continue
Tous les 15 jours
1 fois par mois

1 fois par an
1 fois par mois
Tous les 6 mois
Tous les 3 mois
1 fois par an
Selon le niveau de boues

1 fois par semaine

1 fois par an
1 fois par mois

Tous les 2 mois

2 fois par an
1 fois par semaine
1 fois par mois
1 fois par an
Tous les 10 ans
1 fois par an








SECTION 2
Organisation de la sURVEILLANCE de l’installation

[bookmark: _Toc465151920][bookmark: _Toc465151761]2.1. Méthodes utilisées pour le suivi du bon fonctionnement du système
Pour chaque information de surveillance devant être recueillie, précisez la méthode utilisée et la fréquence.

	Information recueillie
	Méthode
	Fréquence

	1. Existence d’un rejet d’eaux usées non traitées
	ex. observation de traces de rejet, de débordements au niveau d’un regard, défaut de poste de relevage, trop-plein, casse …
	A chaque passage

	2. Estimation du débit entrant ou sortant sur la filière
	ex. estimation à partir de la consommation en eau potable, du nombre de branchements, à partir d’un débitmètre, de compteurs de bâchées sur un poste de relevage ou sur une chasse à auget … 
	1 fois par an

	3. Nature, quantité et destination des déchets évacués
	ex. si présence d’ouvrage spécifique (dégrilleur, dessableur, bac à graisses…), estimer les volumes évacués.
	A chaque évacuation

	3bis. Nature, estimation de la quantité et destination des boues ou matières de vidange évacuées
	ex. volume de boues et destination indiqués sur le bordereau de vidange, volume de boues sèches évacuées pour les filtres plantés ou les aires de compostage des toilettes sèches (en m3)
	A chaque évacuation

	4. Estimation de la consommation d’énergie
	ex. sur la base d’un compteur spécifique (si existant) ou des indications du fabricant (fiche technique compresseur…)
	1 fois par an

	5. Analyse du rejet (optionnel ou sur demande du SPANC si un rejet paraît suspect)


	ex. réalisation de tests simplifiés (bandelettes NH4, NO3, pH, …), performances épuratoires …
	Ponctuel



[bookmark: _Toc465151921][bookmark: _Toc465151762]

2.2. Organisation du propriétaire pour la mise en œuvre de la surveillance
La surveillance est-elle assurée directement par le propriétaire de l’installation ?       Oui          Non
Si non, citez-la ou les personne(s)/entreprise(s) chargée(s) de la surveillance et joignez en annexe B de ce cahier de vie la copie des éventuels contrats de surveillance de l’installation.

	Personne(s) chargée(s) de la surveillance :












[bookmark: _Toc465151922][bookmark: _Toc465151763]SECTION 3
[bookmark: _Toc465070410]SUIVI de l’installation d’ANC pour l’année : 20....

N° Identifiant du dossier SPANC : … 

La section 3 est rédigée sous forme d’une partie détachable.
Chaque année avant le 31 janvier, vous devez renseigner la section 3 de l’année antérieure et en transmettre une copie au SPANC, ainsi que les annexes C et D associées le cas échéant.

[bookmark: _Toc465151924][bookmark: _Toc465151765]3.1. actes d’entretien effectués
Listez ici les actes d’entretien effectués au cours de l’année comme prévu dans le programme d’entretien prévu au point 1.3.
 
	Nature de l’opération
	Qui
	Date

	
	
	





3.2. Informations de surveillance
Complétez ici les informations de surveillance recueillies comme prévu au point 2.1.
Joignez en annexe C de ce cahier de vie la copie des bordereaux de suivi des matières de vidange
Joignez en annexe D les résultats des tests simplifiés et/ou analyses du rejet des eaux traitées avant rejet au milieu superficiel /infiltration dans le sol.

	1. Existence de rejet d’eaux non traitées (préciser la ou les date(s)) :
Ex : Débordement du regard de collecte des sanitaires « ouest » le 01/04/25



	2. Estimation du débit entrant ou sortant sur la filière(m3/an) :
Ex : 540m3 consommés selon le compteur d’eau x coefficient de restitution de 90% = 486m3 entrant dans la microstation
Ex : 360 bâchées de 1m3 selon le compteur de bâchées du poste de relevage des eaux brutes = 360m3 épandus sur le filtre planté


	3. 3bis. Déchets et boues ou matières de vidange évacués sur l’année :

	Nature (déchets, boues, matières de vidange)
	Estimation de la quantité
	Destination

	Exemples : 
Déchets dégrilleur
Boues fosse/décanteur primaire
Graisses 
Résidus des toilettes sèches compostés

	
2kg
10m3
2m3
1m3

	
Ordures ménagères
Station d’épuration de …
Station d’épuration de …
Epandage sous une haie sur la parcelle


	4. Estimation de la consommation d’énergie (kWh/an) :
Ex : Sans objet car filière entièrement gravitaire
Ex : Si le poste de relevage a une puissance de 5kW et qu’il fonctionne 3h/jour pendant en moyenne 60 jours/an : 5x3x60 =900kWh/an
Ex : Bilan énergétique annuel = 1971kwh (voir fiche technique)


	5. Analyse du rejet :
Ex : Tests bandelette nitrates (NO3) réalisés le 01/07, 01/08 et 01/09 
Ex : Analyse des effluents traités par le laboratoire agréé « … » le 01/08 






[bookmark: _Toc465151927][bookmark: _Toc465151768]

3.3. Evénements majeurs survenus
Listez ici les évènements majeurs survenus (pannes, situations exceptionnelles, alertes …) en les datant.

	Nature de l’événement :
	Date :

	Exemples : 
· Piétinement et endommagement du filtre planté par des animaux
· Panne électrique de la microstation
· Blocage du flotteur du poste de relevage










	
10/04
15/07
28/08




[bookmark: _Toc465151928][bookmark: _Toc465151769]3.4. Travaux
Avant tous travaux, veillez à contacter le SPANC.

Listez les travaux réalisés (achevés ou en cours) sur le système de collecte ou de traitement des eaux usées (ex. renouvellement de réseaux, réhabilitation, extension …).

	Nature des travaux
	Nom de l’entreprise
	Date de réception ou état d’avancement au 31 décembre

	Exemples : 
· Mise en place d’une clôture autour des filtres plantés
· Remplacement du bac à graisses de 300l de la cuisine par un bac à graisses de 1000l (+ modifier section 1)
· Mise en place de regards de contrôle au bout de chaque tranchée d’épandage (+ modifier section 1)
· Extension du réseau de collecte vers les 2 nouveaux mobils-homes (+ modifier section 1)
· Déconnexion des eaux de vidange de la piscine






	
Propriétaire

Entreprise x

Entreprise x

Entreprise x
Entreprise x
	
05/03

05/03

05/03

05/03
En cours



Si ces travaux modifient la description et/ou le schéma de l’installation figurant à la section 1, vous devez les mettre à jour et envoyer une copie de l’ensemble du cahier de vie au SPANC.


[bookmark: _Toc465151929][bookmark: _Toc465151770]Annexes 

[bookmark: _Toc465151930]
Annexe A : Copie des éventuels contrats d’entretien de l’installation (paragraphe 1.3)

[bookmark: _Toc465151931]Annexe B : Copie des éventuels contrats de surveillance de l’installation (paragraphe 2.2)
Annexes à transmettre au SPANC en même temps que la section 3

Annexe C : Copie des bordereaux de suivi des matières de vidange (paragraphe 3.2)

Annexe D : Résultats d’analyses du rejet (paragraphe 3.2)
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Cartes IGN de situation du projet (source : Géoportai)
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